### VÝPIS SKLADEB ODSTRAŇOVANÝCH SO-02

### Bourané konstrukce a odstraňované (případně ponechané) vrstvy:

### SB02.03 odstranění obkladů

* obklady keramické na výšku viz výkres

Rozsah: svislé plochy, parapety, ostění oken, plochy výklenků. Odstraňovat šetrně, co nejméně poškodit původní smíšené zdivo.

### SB02.04 bouraná podlaha s dlažbou

* keramická dlažba 10mm
* betonová mazanina (porézní) 70mm
* podkladní beton 50mm
* odebrat zeminu a instalační kanály v podlaze na hloubku nové podlahy

(úroveň -0,350)

### SB02.07 bouraná podlaha s dlažbou

* keramická dlažba 10mm
* maltové lože 25mm
* podkladní beton + cihly 70mm
* hlína
* odebrat zeminu v podlaze na hloubku nové podlahy

(úroveň -0,350)

### SB02.09 odstranění oken a nadpraží oken vstupní chodby

* odstranění oken, nadpraží, ponechání sloupů a parapetů oken - odstranění vnitřních omítek
* před vybouráním stropu je potřeba zajistit stabilitu zděných pilířku např. provizorní výdřevou

### SB02.12 bouraná konstrukce stropu nad 1NP

* koberec 5mm
* keramická dlažba 8mm
* lepidlo 2mm
* cementový potěr 35mm
* škvárobeton 55mm
* stavební suť + hlína 75mm
* železobetonová deska 155mm

### SB02.13 bouraná konstrukce stropu nad 1NP

* keramická dlažba 8mm
* lepidlo 2mm
* betonová mazanina 40mm
* násyp (stavební suť + škvára) 25mm
* železobetonová deska 200mm

### SB02.14 bouraná konstrukce stropu nad 1NP

* keramická dlažba 8mm
* lepidlo 2mm
* cementový potěr 35mm
* škvárobeton 45mm
* stavební suť + hlína 105mm
* železobetonová deska 150mm

### SB02.15 bouraná konstrukce stropu nad 1NP

* keramická dlažba 8mm
* lepidlo 2mm
* cementový potěr 35mm
* škvárobeton 55mm
* stavební suť + hlína 75mm
* železobetonová deska 155mm

### SB02.16 bouraná konstrukce stropu nad 1NP

* keramická dlažba 8mm
* lepidlo 2mm
* cementový potěr 35mm
* škvárobeton 70mm
* stavební suť + hlína 100mm
* železobetonová deska 110mm

### SB02.17 bouraná konstrukce stropu nad 1NP

* koberec 5mm
* keramická dlažba 8mm
* lepidlo 2mm
* betonová mazanina 50mm
* násyp (stavební suť + škvára) 50mm
* železobetonová deska 200mm

### SB02.18 bouraná konstrukce dřevěného stropu nad vstupní chodbou

* plechová krytina
* asfaltové pásy
* prkna záklopu 25mm
* vzduchová mezera (stropní trámy130x210mm) 330mm
* prkna podhledu cca 20mm
* rákos + omítka cca 20mm

### SB02.19 bouraná konstrukce dřevěného stropu nad 1NP

* 3x PVC 8mm
* smrková prkna na polštářích 25mm
* škvára 150mm
* prkenný záklop 28mm
* vzduchová mezera
* podbití 20mm
* rákos + omítka 25mm

### SB02.20 bouraná konstrukce dřevěného stropu nad 1NP

* keramická dlažba 20mm
* maltové lože 55mm
* prkenný záklop 20mm
* vzduchová mezera 230mm
* prkna podhledu 18mm
* rákos + omítka 25mm

### SB02.21 bouraná konstrukce střechy nad přístavkem tl. skladby do 500 mm

* skladba dřevěného stropu s plechovou střešní krytinou

### SB02.22a bouraná konstrukce střechy nad přístavkem tl. skladby do 500 mm

skladba dřevěného stropu s plechovou střešní krytinou

### SB02.22 odstranění dřevěného trámového stropu nad 2NP

* prkna záklopu 22-24mm
* vzduchová mezera - stropní trámy 250mm
* prkna podhledu 20mm
* rákos + omítka cca 25mm

### SB02.23 odstranění dřevěného trámového stropu nad 2NP

* cementový potěr 20-25mm
* heraklit 30 mm
* prkna záklopu 20mm
* vzduchová mezera - stropní trámy 180 mm
* prkna podhledu 20mm
* rákos + omítka cca 25 mm

### SB02.24 rozebrání střešního pláště

* 3ks makovic Kp02.01 - demontáž, uschování a ochrana
* rozebrat a uchovat - pálená taška francouzská - přebrané a očištěné tašky budou znovu použity
* hromosvod, žlaby, svody, sněhové zábrany
* laťování
* z půdního prostoru vyklidit zbytky krytiny, latí, lepenky apod., vymést, vysát, celkem cca 5m3 suti